[LMC_CFG]
CFGSIZE=12232
LASERTYPE=1
FIELDSIZE=1.000000e+002
FIELDOFFSETX=0.000000e+000
FIELDOFFSETY=0.000000e+000
FIELDANGLE=0.000000e+000
GALVOX=0
GALVODISTOR0=1.000000e+000
GALVODISTOR1=1.000000e+000
GALVOHORVER0=1.000000e+000
GALVOHORVER1=1.000000e+000
GALVOTRAPEDISTOR0=1.000000e+000
GALVOTRAPEDISTOR1=1.000000e+000
GALVOASPECT0=1.000000e+002
GALVOASPECT1=1.000000e+002
GALVONEGATE0=0
GALVONEGATE1=0
ENPOWERANALOGOUT=0
ENFREQANALOGOUT=0
ENPWMOUT=1
MAXPWMFREQ=20000
MINPWMFREQ=1000
ENPWMTICK=1
PWMTICKPERIOD=5000
PWMTICKPULSEWIDTH=1
ENFPK=1
FPK=40
STARTCMDBLOCK=2
ACTIVEAXIS0=0
ACTIVEAXIS1=0
INCERTAXIS0=0
INCERTAXIS1=0
AXISID0=0
AXISID1=1
AXISROTATE0=0
AXISROTATE1=0
AXISZEROFLAG0=0
AXISZEROFLAG1=0
AXISZERODIR0=-1
AXISZERODIR1=-1
AXISSTEPPERRO0=2.000000e+002
AXISSTEPPERRO1=2.000000e+002
AXISDISTPERRO0=5.000000e+000
AXISDISTPERRO1=5.000000e+000
AXISMINPOS0=-1.000000e+003
AXISMINPOS1=-1.000000e+003
AXISMAXPOS0=1.000000e+003
AXISMAXPOS1=1.000000e+003
AXISMINSPD0=1.000000e+002
AXISMINSPD1=1.000000e+002
AXISMAXSPD0=5.000000e+003
AXISMAXSPD1=5.000000e+003
AXISMAXG00SPD0=5.000000e+003
AXISMAXG00SPD1=5.000000e+003
AXISZEROSPD0=1.000000e+002
AXISZEROSPD1=1.000000e+002
AXISGEARRATIO0=1.000000e+000
AXISGEARRATIO1=1.000000e+000
AXISPARTDIA0=1.000000e+001
AXISPARTDIA1=1.000000e+001
AXISACCTIME0=1.000000e+002
AXISACCTIME1=1.000000e+002
AXISZEROOFFSETE0=0.000000e+000
AXISZEROOFFSETE1=0.000000e+000
AXISRETSPACE0=0.000000e+000
AXISRETSPACE1=0.000000e+000
AXISCOMP0=0.000000e+000
AXISCOMP1=0.000000e+000
AXISHEAR0=0.000000e+000
AXISHEAR1=0.000000e+000
AXISTIMEOUT0=10
AXISTIMEOUT1=10
AXISACCURATEZERO0=0
AXISACCURATEZERO1=0
ENSTARTMARKSIGNAL=1
ENFLYMARK=0
FLYRIGHT2LEFT=0
FLYCONTINUEMODE=0
FLYCONTINUEMODETOTALNUM=0
FLYSPEED=0.000000e+000
ENPOWERADJUSTDELAY=1
MINPOWERDELAY=0
MAXPOWERDELAY=0
MAXFREQDELAY=0
ENMARKSTARTDELAY=1
MARKSTARTDELAY=0
MARKFINISHDELAY=0
MINLINELEN=1.000000e-002
ARCTOL=1.000000e-002
AFTERMODE=0
AFTERPOSX=0.000000e+000
AFTERPOSY=0.000000e+000
REDLIGHTSPEED=3.000000e+003
REDLIGHTOFFSETX=0.000000e+000
REDLIGHTOFFSETY=0.000000e+000
REDLIGHTOUTPORT=-1
REDLIGHTSCALE=1.000000e+000
REDLIGHTSCALEY=1.000000e+000
REDLIGHTSHOWCONTOUR=0
REDLIGHTINPORT=-1
DOORINPORT=-1
PULSEWIDTHREVERSE=0
ENABLEANALOGFPK=0
FPKDIRLOWTOHIGH=0
ANALOGFPKMAXV=5.000000e+000
ANALOGFPKMINV=0.000000e+000
ANALOGFPKTIME=100
ANALOGFPKTIME2=1000
MARKOUTPORT=-1
MARKFINISHOUTPORT=-1
STARTMARKPORT=-1
LASERPOWERPORT=-1
SPLITMARKNOGOTOSTARTPOS1=0
SPLITMARKNOGOTOSTARTPOS2=0
ENABLEDIGITALQSWITCH=0
IPGSLEEPTIME=600
HWFLYMARKBYORDER=0
FLYDISCHECKSTARTPORT=0
TOTALPARTNUM=0
m_nIPGOpenMoDelayTimeMs=8
m_nIPGSerialNo=0
m_bEnableCo2QuickPulseMode=0
m_bPowerOffSaveFile=0
m_bDisableContinueOptimizeMode=0
SIDEREDLIGHTOUTPORT=-1
SIDEREDLIGHTOUTPORTLOWVALID=0
m_nLaserReadyOutport=-1
m_nLaserReadyOutportLowValid=0
m_nLaserReadyInport=-1
m_nLaserReadyInportLowValid=0
m_bEnableMarkPause=0
m_bEnableLockInputport=0
m_dMarkTimeRatio=1.000000e+000
POWERANALOGMAP0=1.000000e+001
POWERANALOGMAP1=1.500000e+001
POWERANALOGMAP2=2.000000e+001
POWERANALOGMAP3=3.000000e+001
POWERANALOGMAP4=4.000000e+001
POWERANALOGMAP5=5.000000e+001
POWERANALOGMAP6=6.000000e+001
POWERANALOGMAP7=7.000000e+001
POWERANALOGMAP8=8.000000e+001
POWERANALOGMAP9=9.000000e+001
POWERANALOGMAP10=9.700000e+001
POWERMAP0=1.000000e+001
POWERMAP1=1.500000e+001
POWERMAP2=2.000000e+001
POWERMAP3=3.000000e+001
POWERMAP4=4.000000e+001
POWERMAP5=5.000000e+001
POWERMAP6=6.000000e+001
POWERMAP7=7.000000e+001
POWERMAP8=8.000000e+001
POWERMAP9=9.000000e+001
POWERMAP10=9.700000e+001
FREQANALOGMAP0=1.000000e+001
FREQANALOGMAP1=1.500000e+001
FREQANALOGMAP2=2.000000e+001
FREQANALOGMAP3=3.000000e+001
FREQANALOGMAP4=4.000000e+001
FREQANALOGMAP5=5.000000e+001
FREQANALOGMAP6=6.000000e+001
FREQANALOGMAP7=7.000000e+001
FREQANALOGMAP8=8.000000e+001
FREQANALOGMAP9=9.000000e+001
FREQANALOGMAP10=9.700000e+001
PIXELMAP0=0.000000e+000
PIXELMAP1=1.000000e+001
PIXELMAP2=2.000000e+001
PIXELMAP3=3.000000e+001
PIXELMAP4=4.000000e+001
PIXELMAP5=5.000000e+001
PIXELMAP6=6.000000e+001
PIXELMAP7=7.000000e+001
PIXELMAP8=8.000000e+001
PIXELMAP9=9.000000e+001
PIXELMAP10=1.000000e+002
CURRENTMAP0_0=0.000000e+000
CURRENTMAP1_0=0.000000e+000
CURRENTMAP0_1=1.000000e+001
CURRENTMAP1_1=1.000000e+000
CURRENTMAP0_2=2.000000e+001
CURRENTMAP1_2=2.000000e+000
CURRENTMAP0_3=3.000000e+001
CURRENTMAP1_3=3.000000e+000
CURRENTMAP0_4=4.000000e+001
CURRENTMAP1_4=4.000000e+000
CURRENTMAP0_5=5.000000e+001
CURRENTMAP1_5=5.000000e+000
CURRENTMAP0_6=6.000000e+001
CURRENTMAP1_6=6.000000e+000
CURRENTMAP0_7=7.000000e+001
CURRENTMAP1_7=7.000000e+000
CURRENTMAP0_8=8.000000e+001
CURRENTMAP1_8=8.000000e+000
CURRENTMAP0_9=9.000000e+001
CURRENTMAP1_9=9.000000e+000
CURRENTMAP0_10=1.000000e+002
CURRENTMAP1_10=1.000000e+001
STOPIOHIGH=0
STOPIOLOW=0
STOPIOMSG0=停止信号被触发，当前加工被停止！
STOPIOMSG1=停止信号被触发，当前加工被停止！
STOPIOMSG2=停止信号被触发，当前加工被停止！
STOPIOMSG3=停止信号被触发，当前加工被停止！
STOPIOMSG4=停止信号被触发，当前加工被停止！
STOPIOMSG5=停止信号被触发，当前加工被停止！
STOPIOMSG6=停止信号被触发，当前加工被停止！
STOPIOMSG7=停止信号被触发，当前加工被停止！
STOPIOMSG8=停止信号被触发，当前加工被停止！
STOPIOMSG9=停止信号被触发，当前加工被停止！
STOPIOMSG10=停止信号被触发，当前加工被停止！
STOPIOMSG11=停止信号被触发，当前加工被停止！
STOPIOMSG12=停止信号被触发，当前加工被停止！
STOPIOMSG13=停止信号被触发，当前加工被停止！
STOPIOMSG14=停止信号被触发，当前加工被停止！
STOPIOMSG15=停止信号被触发，当前加工被停止！
PSW=
ENABLECORFILE=0
CORFILE=
AUTORESETCOUNT=0
STARTSIGNALPULSEMODE=1
DISMARKWHENREACHTOTALCOUNT=0
FLYHWENABLE=0
FLYSIMU=0
FLYMULTI=1.000000e+000
MARKTOTALTIME=0
MARKTOTALTIMEMS=0
DYNAMIC_RADIUS_0=1.000000e+001
DYNAMIC_Z_0=32768
DYNAMIC_RADIUS_1=2.000000e+001
DYNAMIC_Z_1=32768
DYNAMIC_RADIUS_2=3.000000e+001
DYNAMIC_Z_2=32768
DYNAMIC_RADIUS_3=4.000000e+001
DYNAMIC_Z_3=32768
DYNAMIC_RADIUS_4=5.000000e+001
DYNAMIC_Z_4=32768
DYNAMIC_RADIUS_5=6.000000e+001
DYNAMIC_Z_5=32768
DYNAMIC_RADIUS_6=7.000000e+001
DYNAMIC_Z_6=32768
DYNAMIC_RADIUS_7=8.000000e+001
DYNAMIC_Z_7=32768
DYNAMIC_RADIUS_8=9.000000e+001
DYNAMIC_Z_8=32768
DYNAMIC_RADIUS_9=1.000000e+002
DYNAMIC_Z_9=32768
ENABLE_DYNAMIC=0
INCREMENTZ=500
MICROINCREMENTZ=50
LINEARZ=1
DYNJUMPSPEED=5.000000e+002
DYNMARKSPEED=5.000000e+002
RECTLENGTH=5.000000e+000
ENCO2FPK=0
CO2FPKSTARTPOWER=1.000000e+001
CO2FPKINCPOWER=1.000000e+001
SHOWSTARTDLG=0
ENEXEBATFILE=0
REDCONTMODE=0
SPIWAVE=0
SPICONTINUES=0
SPISIMMERCUR=8.000000e+001
STEPMARKMODE=0
MAXSPEED=1.000000e+004
MINSPEED=1.000000e+000
m_nRedLightOutportLowValid=0
m_nMarkOutportLowValid=0
m_nMarkFinishOutportLowValid=0
m_nMarkFinishPulseTimeMs=10
m_nMarkStartPortLowValid=0
m_nMarkLaserPowerPortLowValid=0
m_nRedInportLowValid=0
m_nDoorInportLowValid=0
DYNAMIC_Z_OUTSIDE=32768
DYNAMIC_MODE=0
m_nEnableAnalogCurrentFpk=0
m_nAnalogCurrentFpkTime=100
m_bReverseEncoder=0
m_bEnFlyEncoderFixOffset=0
m_dFlyEncoderFixOffset=0.000000e+000
m_nFlayEncoderFixOffsetDelayTime=0
m_bFlyEncoderLowSpeedMode=0
m_bFlyEncoderAddToY=0
m_bEnableExcelCorFile=0
dExcelStartX=-5.000000e+001
dExcelEndX=5.000000e+001
dExcelSpaceX=5.000000e+000
dExcelStartY=-5.000000e+001
dExcelEndY=5.000000e+001
dExcelSpaceY=5.000000e+000
strExcelCorFile=
QSWITCH_StartTime=100000
QSWITCH_HighTime=20000
FLY_ENHARDSTARTSIGNAL=1
FLY_STARTINPORT=8
m_nEnableIPGTickle=1
m_nIPGTickleFreq=80000
m_bIPGEnableLaserLeakHandle=0
m_bHwFlyEnMarkHoldEntOrder=0
m_nFirstLaserOnComp=0
m_nFirstLaserOnPtX=1.000000e+002
m_nFirstLaserOnPtY=1.000000e+002
m_bEnableIPGSetPulseWidth=0

